**#10 D-Mex 150 Systemdeckel mit Stutzen und Kaltschrumpfmuffe**

**D-mex 150 Systemdeckel**

**mit 3 Stutzen**

geeignet für Kabelabdichtung

mit Stutzen und Kaltschrumpftechnik

Durchmesser Stutzen: 58mm

Kabel-/Medienanzahl: 3

Anwendungsbereich: 32-56mm

Spannmutter, 6-fach Sicherungs-Rastfunktion

und 12-fach Schrägnoppenanordnung

für automatisches Nachdichten bei

ungewollter Linksdrehung

an Einfach- und Doppeldichtpackung DMK.150

oder Kunststoff-Flansch DMF.150

inkl. 3 Stck. Kaltschrumpfmuffen

bis 2,5 bar druckdicht

MPA-geprüft

Material: Polycarbonat PC

Bestell-Nr. **DMS.150.3.58.KS**

Fabrikat: HLD-Technik GmbH

Herstellerinformationen:

HLD-Technik GmbH

Hermann-Weissbrod-Straße 5

89555 Steinheim

Tel.: +49 (0) 7329 -92075 0

Fax:+49 (0) 7329 -92075 9

Mail: online@hld-technik.de

[www.hld-technik.de](http://www.hld-technik.de)

**Zubehör:**

W-mex Schraubverschluss

zum druckdichten Verschluss

von nichtbelegten Stutzen.

Innovative Verschlusstechnik, besonders

einfach und schnell zu montieren,

passen für DMS.150.3.58.S

bis 2,5 bar druckdicht

MPA-Geprüft

Bestell-Nr. **WMW.58**

Fabrikat: HLD-Technik GmbH

Herstellerinformationen:

HLD-Technik GmbH

Hermann-Weissbrod-Straße 5

89555 Steinheim

Tel.: +49 (0) 7329 -92075 0

Fax:+49 (0) 7329 -92075 9

Mail: online@hld-technik.de

[www.hld-technik.de](http://www.hld-technik.de)

**D-mex 150 Systemdeckel**

**mit 7 Stutzen**

geeignet für Kabelabdichtung

mit Stutzen und Kaltschrumpftechnik

Durchmesser Stutzen: 33mm

Kabel-/Medienanzahl: 7

Anwendungsbereich: 22-31mm

Spannmutter, 6-fach Sicherungs-Rastfunktion

und 12-fach Schrägnoppenanordnung

für automatisches Nachdichten bei

ungewollter Linksdrehung

an Einfach- und Doppeldichtpackung DMK.150

oder Kunststoff-Flansch DMF.150

inkl. 7 Stck. Kaltschrumpftechnik

bis 2,5 bar druckdicht

MPA-geprüft

Material: Polycarbonat PC

Bestell-Nr. **DMS.150.7.33.KS**

Fabrikat: HLD-Technik GmbH

Herstellerinformationen:

HLD-Technik GmbH

Hermann-Weissbrod-Straße 5

89555 Steinheim

Tel.: +49 (0) 7329 -92075 0

Fax:+49 (0) 7329 -92075 9

Mail: online@hld-technik.de

www.hld-technik.de

**Zubehör:**

W-mex Schraubverschluss

zum druckdichten Verschluss

von nichtbelegten Stutzen.

Innovative Verschlusstechnik, besonders

einfach und schnell zu montieren,

passen für DMS.150.7.33.S

bis 2,5 bar druckdicht

MPA-Geprüft

Bestell-Nr. **WMW.33**

Fabrikat: HLD-Technik GmbH

Herstellerinformationen:

HLD-Technik GmbH

Hermann-Weissbrod-Straße 5

89555 Steinheim

Tel.: +49 (0) 7329 -92075 0

Fax:+49 (0) 7329 -92075 9

Mail: online@hld-technik.de

[www.hld-technik.de](http://www.hld-technik.de)