**#16 D-Mex 150 Systemdeckel für Kabelschutzschlauch glatte und gewellte Rohre**

**D-mex 150 Systemdeckel**

**geeignet für Anschluss von glatten und gewellten Rohren sowie Kabelschutzschlauchsystemen**

D-mex System-Deckel mit Bajonettverschluss, Spannmutter, 6-fach Sicherungs-Rastfunktion und 12-fach Schrägnoppenanordnung für automatisches Nachdichten bei ungewollter Linksdrehung, inklusive Manschette aus EPDM,

zum Anschluss von glatten und gewellten Rohren sowie Kabelschutzsystemen in Manschettentechnik

an Einfach- und Doppeldichtpackung DMK.150 oder KTL-Flansch DMF.150

bis 2,5 bar druckdicht ( 0,5 bar bei gewellten Kabelschutzrohren, z.B. Typ Kabuflex)

Material: Polycarbonat PC

Bestell-Nr. **DMS.150.d.M**

d = Rohrdurchmesser

Fabrikat: HLD-Technik GmbH

Herstellerinformationen:

HLD-Technik GmbH

Hermann-Weissbrod-Straße 5

89555 Steinheim

Tel.: +49 (0) 7329 -92075 0

Fax:+49 (0) 7329 -92075 9

Mail: [online@hld-technik.de](mailto:online@hld-technik.de)

www.hld-technik.de