**#1 D-mex 150 Einfach- + Doppeldichtpackungen**

**D-mex 150 Einfach-Dichtpackung**

Einfachdichtpackung System D-mex mit Bajonett

zur Aufnahme von D-mex Dichtsystemen inkl.

druckwasserdichtem Verschlussdeckel geeignet

für einseitigen Anschluss von Bajonett-Systemdeckeln

für Rohranschluss, System-Gummi-

Pressdichtungen oder flexiblen-Schlauchsystemen

zum bündigen Einbetonieren in Wände oder

Decken. Für Wandstärken ab 70 mm.

Gas- und wasserdicht bis 2,5 bar, geprüft

für Paketbildung geeignet

Bestell-Nr. **DMK.150.x.01**

x= Wandstärke in mm

Fabrikat: HLD-Technik GmbH

Herstellerinformationen:

HLD-Technik GmbH

Hermann-Weissbrod-Straße 5

89555 Steinheim

Tel.: +49 (0) 7329 -92075 0

Fax:+49 (0) 7329 -92075 9

Mail: [online@hld-technik.de](mailto:online@hld-technik.de)

[www.hld-technik.de](http://www.hld-technik.de)

**D-mex 150 Doppel-Dichtpackung**

Doppeldichtpackung System D-mex mit Bajonett

zur Aufnahme von D-mex Dichtsystemen inkl.

druckwasserdichtem Verschlussdeckel geeignet

für beidseitigen Anschluss von Bajonett-Systemdeckeln

für Rohranschluss, System-Gummi-

Pressdichtungen oder flexiblen-Schlauchsystemen

zum bündigen Einbetonieren in Wände oder

Decken. Für Wandstärken ab 140 mm.

Gas- und wasserdicht bis 2,5 bar, geprüft

für Paketbildung geeignet

Bestell-Nr. **DMK.150.x.02**

x= Wandstärke in mm

Fabrikat: HLD-Technik GmbH

Herstellerinformationen:

HLD-Technik GmbH

Hermann-Weissbrod-Straße 5

89555 Steinheim

Tel.: +49 (0) 7329 -92075 0

Fax:+49 (0) 7329 -92075 9

Mail: [online@hld-technik.de](mailto:online@hld-technik.de)

[www.hld-technik.de](http://www.hld-technik.de)

**D-mex 150 Einfach-Dichtpackung in Paketanordnung**

Einfachdichtpackung System D-mex mit Bajonett

zur Aufnahme von D-mex Dichtsystemen

inkl. druckwasserdichtem Verschlussdeckel geeignet

für beidseitigen Anschluss von Bajonett-

Systemdeckeln für Rohranschluss, System-Gummi-

Pressdichtungen oder flexiblen-Schlauchsystemen.

zum bündigen Einbetonieren in Wände oder

Decken. Für Wandstärken ab 140 mm

Gas- und wasserdicht bis 2,5 bar, geprüft

für Paketbildung geeignet

Bestell-Nr. **DMK.150.x.01.XxY**

x= Wandstärke in mm

X=Anzahl übereinander

Y= Anzahl nebeneinander

Fabrikat: HLD-Technik GmbH

Herstellerinformationen:

HLD-Technik GmbH

Hermann-Weissbrod-Straße 5

89555 Steinheim

Tel.: +49 (0) 7329 -92075 0

Fax:+49 (0) 7329 -92075 9

Mail: [online@hld-technik.de](mailto:online@hld-technik.de)

[www.hld-technik.de](http://www.hld-technik.de)

**D-mex 150 Doppel-Dichtpackung in Paketanordnung**

Doppeldichtpackung System D-mex mit Bajonett

zur Aufnahme von D-mex Dichtsystemen

inkl. druckwasserdichtem Verschlussdeckel geeignet

für beidseitigen Anschluss von Bajonett-

Systemdeckeln für Rohranschluss, System-Gummi-

Pressdichtungen oder flexiblen-Schlauchsystemen.

zum bündigen Einbetonieren in Wände oder

Decken. Für Wandstärken ab 140 mm

Gas- und wasserdicht bis 2,5 bar, geprüft

für Paketbildung geeignet

Bestell-Nr. **DMK.150.x.02.XxY**

x= Wandstärke in mm

X=Anzahl übereinander

Y= Anzahl nebeneinander

Fabrikat: HLD-Technik GmbH

Herstellerinformationen:

HLD-Technik GmbH

Hermann-Weissbrod-Straße 5

89555 Steinheim

Tel.: +49 (0) 7329 -92075 0

Fax:+49 (0) 7329 -92075 9

Mail: [online@hld-technik.de](mailto:online@hld-technik.de)

[www.hld-technik.de](http://www.hld-technik.de)