**#20 L-Mex Kunststofffutterrohr bis DN300**

**L-mex Kunststoff-Futterrohr**

**mit Mehrstegdichtung**

für eine zuverlässige Abdichtung

zwischen Futterrohr und Gebäude.

Extrem leicht, absolut formstabil, bruchunempfindlich.

Einfache Montage in der Schalung, zum

bündigen Einbetonieren beidseitig einbaufertig mit

PE-Deckel verschlossen.

Als Aussparung zum nachträglichen Einbau von

Rohren und Kabeln mittels

L-mex Gummpressdichtung (nicht im Lieferumfang

enthalten)

Geeignet für Mauerwerk, Betonwände. Futterohr Ø

innen ……mm. Für Wandstärke .... mm,

Bestell-Nr.: **LMK.d.x**

d= Futterrohr-Innendurchmesser in mm

80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300

x= Wandstärke in mm

Fabrikat: HLD-Technik GmbH

Herstellerinformationen:

HLD-Technik GmbH

Hermann-Weissbrod-Straße 5

89555 Steinheim

Tel.: +49 (0) 7329 -92075 0

Fax:+49 (0) 7329 -92075 9

Mail: [online@hld-technik.de](mailto:online@hld-technik.de)

www.hld-technik.de