**#22 L-Mex Kunststofffutterrohr aufgeraut oder gewebebeschichtet**

**L-mex Kunststoff-Futterrohr**

**mit einseitigem Spachtelflansch**

**aufgeraut oder gewebebeschichtet**

Dickwandiges Kunststoff-Futterrohr

für eine zuverlässige Abdichtung zwischen Futterrohr

und Gebäude

mit einseitigem Spachtelflansch SF/4

umlaufend ca. 5 cm.

Extrem leicht, absolut formstabil, bruchunempfindlich.

Einfache Montage in der Schalung, zum

bündigen Einbetonieren beidseitig mit PE-Deckel

verschlossen. Geeignet für Mauerwerk, Betonwände.

Futterohr Ø innen ……mm. Für Wandstärke .... mm.

Aufgeraut (A) oder Gewebebeschichtet (G) für

Schweissbahnen oder Bitumendickbeschichtung

Bestell-Nr.: LMK.d.x.SF.A/G

d= Futterrohr Innendurchmesser in mm

80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300

x= Wandstärke in mm

A/G= aufgeraut oder gewebebeschichtet

Fabrikat: HLD-Technik GmbH

Herstellerinformationen:

HLD-Technik GmbH

Hermann-Weissbrod-Straße 5

89555 Steinheim

Tel.: +49 (0) 7329 -92075 0

Fax:+49 (0) 7329 -92075 9

Mail: [online@hld-technik.de](mailto:online@hld-technik.de)

www.hld-technik.de