**#23 L-Mex Faserzement-Futterrohr**

**L-mex Faserzement-Futterrohr**

mit gewellter Außenfläche für eine zuverlässige

Betonverbindung und glatter Innenfläche für die

Aufnahme von Gummipressdichtungen.

(Verschlussdeckel sind optional lieferbar)

Geeignet für Mauerwerk, Betonwände. Futterohr Ø

innen ……mm. Für Wandstärke .... mm,

Bestell-Nr.: **LMF.d.x**

d= Futterrohr-Innendurchmesser in mm

x= Wandstärke in mm

Fabrikat: HLD-Technik GmbH

Herstellerinformationen:

HLD-Technik GmbH

Hermann-Weissbrod-Straße 5

89555 Steinheim

Tel.: +49 (0) 7329 -92075 0

Fax:+49 (0) 7329 -92075 9

Mail: online@hld-technik.de

www.hld-technik.de