**#29 L-Mex LMD - individuelle Dichteinsätze bis 5,0 bar**

**L-mex Gummipressdichtung**

**60 mm Dichtbreite, drückendes Wasser bis 5,0 bar**

**geteilt oder geschlossen**

L-mex Gummipressdichtung in geteilter oder geschlossener

Ausführung mit einer oder mehreren Bohrungen.

Zum Einbau in vorhandene Futterrohre

oder Kernbohrungen mit Ø innen ..... mm.

geeignet zum gas- und wasserdichten Abdichten

von Kabeln Ø außen ..... mm.

Metallteile rostfrei aus Edelstahl V2A,

Muttern und Unterlegscheiben rostfrei aus

Edelstahl V4A.

Dichtscheibe aus EPDM,

Dichtbreite 40 mm, bis 2,5 bar druckdicht

gegen drückendes Wasser.

Bestell-Nr. **LMD.D.1-z.d**

D = Innen-Ø Kernbohrung/Rohr

1 = geschlossene Ausführung | 2 = geteilte Ausführung

z = Anzahl der Durchgänge

d = exakt gemessener Kabelaußendurchmesser

Fabrikat: HLD-Technik GmbH

Herstellerinformationen:

HLD-Technik GmbH

Hermann-Weissbrod-Straße 5

89555 Steinheim

Tel.: +49 (0) 7329 -92075 0

Fax:+49 (0) 7329 -92075 9

Mail: [online@hld-technik.de](mailto:online@hld-technik.de)

www.hld-technik.de