**#30 L-Mex Gummipressdichtung mit Universalzwiebeltechnik**

**L-mex Gummipressdichtung**

**mit Universal-Zwiebeltechnik Ø100.4**

L-mex Gummipressdichtung mit Universal-Zwiebeltechnik

einsetzbar zur Durchführung von mehreren Kabeln

in geteilter Ausführung zum Einbau in vorhandene

Futterrohre oder Kernbohrungen mit Innen-Ø 100 mm.

Geeignet zum gas- und wasserdichten Abdichten

von 4 Kabeln mit Außen-Ø 6-33 mm oder blind.

Metallteile rostfrei aus Edelstahl V2A,

Muttern und Unterlegscheiben rostfrei aus

Edelstahl V4A.

Dichtscheibe aus EPDM,

Dichtbreite 40 mm, bis 2,5 bar druckdicht

gegen drückendes Wasser.

Bestell-Nr. **LMZ.100.4/6-33.G**

Fabrikat: HLD-Technik GmbH

Herstellerinformationen:

HLD-Technik GmbH

Hermann-Weissbrod-Straße 5

89555 Steinheim

Tel.: +49 (0) 7329 -92075 0

Fax:+49 (0) 7329 -92075 9

Mail: online@hld-technik.de

[www.hld-technik.de](http://www.hld-technik.de)

**L-mex Gummipressdichtung**

**mit Universal-Zwiebeltechnik Ø100.5**

L-mex Gummipressdichtung mit Universal-Zwiebeltechnik

einsetzbar zur Durchführung von mehreren Kabeln

in geteilter Ausführung zum Einbau in vorhandene

Futterrohre oder Kernbohrungen mit Innen-Ø 100 mm.

Geeignet zum gas- und wasserdichten Abdichten

von 5 Kabeln mit Außen-Ø 2 x 6-33 mm und 3 x 6-18 mm

oder blind.

Metallteile rostfrei aus Edelstahl V2A,

Muttern und Unterlegscheiben rostfrei aus

Edelstahl V4A.

Dichtscheibe aus EPDM,

Dichtbreite 40 mm, bis 2,5 bar druckdicht

gegen drückendes Wasser.

Bestell-Nr. **LMZ.100.5/2+3/.G**

Fabrikat: HLD-Technik GmbH

Herstellerinformationen:

HLD-Technik GmbH

Hermann-Weissbrod-Straße 5

89555 Steinheim

Tel.: +49 (0) 7329 -92075 0

Fax:+49 (0) 7329 -92075 9

Mail: online@hld-technik.de

www.hld-technik.de

**L-mex Gummipressdichtung**

**mit Universal-Zwiebeltechnik Ø100.8**

L-mex Gummipressdichtung mit Universal-Zwiebeltechnik

einsetzbar zur Durchführung von mehreren Kabeln

in geteilter Ausführung zum Einbau in vorhandene

Futterrohre oder Kernbohrungen mit Innen-Ø 100 mm.

Geeignet zum gas- und wasserdichten Abdichten

von 8 Kabeln mit Außen-Ø 8 x 6-16 mm oder blind.

Metallteile rostfrei aus Edelstahl V2A,

Muttern und Unterlegscheiben rostfrei aus

Edelstahl V4A.

Dichtscheibe aus EPDM,

Dichtbreite 40 mm, bis 2,5 bar druckdicht

gegen drückendes Wasser.

Bestell-Nr. **LMZ.100.8/6-18.G**

Fabrikat: HLD-Technik GmbH

Herstellerinformationen:

HLD-Technik GmbH

Hermann-Weissbrod-Straße 5

89555 Steinheim

Tel.: +49 (0) 7329 -92075 0

Fax:+49 (0) 7329 -92075 9

Mail: online@hld-technik.de

www.hld-technik.de

**L-mex Gummipressdichtung**

**mit Universal-Zwiebeltechnik Ø150.3**

L-mex Gummipressdichtung mit Universal-Zwiebeltechnik

einsetzbar zur Durchführung von mehreren Kabeln

in geteilter Ausführung zum Einbau in vorhandene

Futterrohre oder Kernbohrungen mit Innen-Ø 150 mm.

Geeignet zum gas- und wasserdichten Abdichten

von 3 Kabeln mit Außen-Ø 3 x 6-52 mm oder blind.

Metallteile rostfrei aus Edelstahl V2A,

Muttern und Unterlegscheiben rostfrei aus

Edelstahl V4A.

Dichtscheibe aus EPDM,

Dichtbreite 40 mm, bis 2,5 bar druckdicht

gegen drückendes Wasser.

Bestell-Nr. **LMZ.150.3/6-52.G**

Fabrikat: HLD-Technik GmbH

Herstellerinformationen:

HLD-Technik GmbH

Hermann-Weissbrod-Straße 5

89555 Steinheim

Tel.: +49 (0) 7329 -92075 0

Fax:+49 (0) 7329 -92075 9

Mail: online@hld-technik.de

www.hld-technik.de

**L-mex Gummipressdichtung**

**mit Universal-Zwiebeltechnik Ø150.10**

L-mex Gummipressdichtung mit Universal-Zwiebeltechnik

einsetzbar zur Durchführung von mehreren Kabeln

in geteilter Ausführung zum Einbau in vorhandene

Futterrohre oder Kernbohrungen mit Innen-Ø 150 mm.

Geeignet zum gas- und wasserdichten Abdichten

von 10 Kabeln mit Außen-Ø 4 x 6-18 mm und 6 x 6-33 mm

oder blind.

Metallteile rostfrei aus Edelstahl V2A,

Muttern und Unterlegscheiben rostfrei aus

Edelstahl V4A.

Dichtscheibe aus EPDM,

Dichtbreite 40 mm, bis 2,5 bar druckdicht

gegen drückendes Wasser.

Bestell-Nr. **LMZ.150.10/4+6/.G**

Fabrikat: HLD-Technik GmbH

Herstellerinformationen:

HLD-Technik GmbH

Hermann-Weissbrod-Straße 5

89555 Steinheim

Tel.: +49 (0) 7329 -92075 0

Fax:+49 (0) 7329 -92075 9

Mail: online@hld-technik.de

www.hld-technik.de

**L-mex Gummipressdichtung**

**mit Universal-Zwiebeltechnik Ø150.6**

L-mex Gummipressdichtung mit Universal-Zwiebeltechnik

einsetzbar zur Durchführung von mehreren Kabeln

in geteilter Ausführung zum Einbau in vorhandene

Futterrohre oder Kernbohrungen mit Innen-Ø 150 mm.

Geeignet zum gas- und wasserdichten Abdichten

von 6 Kabeln mit Außen-Ø 6 x 6-38 mm oder blind.

Metallteile rostfrei aus Edelstahl V2A,

Muttern und Unterlegscheiben rostfrei aus

Edelstahl V4A.

Dichtscheibe aus EPDM,

Dichtbreite 40 mm, bis 2,5 bar druckdicht

gegen drückendes Wasser.

Bestell-Nr. **LMZ.150.10/4+6/.G**

Fabrikat: HLD-Technik GmbH

Herstellerinformationen:

HLD-Technik GmbH

Hermann-Weissbrod-Straße 5

89555 Steinheim

Tel.: +49 (0) 7329 -92075 0

Fax:+49 (0) 7329 -92075 9

Mail: online@hld-technik.de

www.hld-technik.de

**L-mex Gummipressdichtung**

**mit Universal-Zwiebeltechnik Ø200.7**

L-mex Gummipressdichtung mit Universal-Zwiebeltechnik

einsetzbar zur Durchführung von mehreren Kabeln

in geteilter Ausführung zum Einbau in vorhandene

Futterrohre oder Kernbohrungen mit Innen-Ø 200 mm.

Geeignet zum gas- und wasserdichten Abdichten

von 7 Kabeln mit Außen-Ø 3 x 6-28 mm und 4 x 6-52 mm

oder blind.

Metallteile rostfrei aus Edelstahl V2A,

Muttern und Unterlegscheiben rostfrei aus

Edelstahl V4A.

Dichtscheibe aus EPDM,

Dichtbreite 40 mm, bis 2,5 bar druckdicht

gegen drückendes Wasser.

Bestell-Nr. **LMZ.200.10/3+4/.G**

Fabrikat: HLD-Technik GmbH

Herstellerinformationen:

HLD-Technik GmbH

Hermann-Weissbrod-Straße 5

89555 Steinheim

Tel.: +49 (0) 7329 -92075 0

Fax:+49 (0) 7329 -92075 9

Mail: online@hld-technik.de

www.hld-technik.de

**L-mex Gummipressdichtung**

**mit Universal-Zwiebeltechnik Ø200.15**

L-mex Gummipressdichtung mit Universal-Zwiebeltechnik

einsetzbar zur Durchführung von mehreren Kabeln

in geteilter Ausführung zum Einbau in vorhandene

Futterrohre oder Kernbohrungen mit Innen-Ø 200 mm.

Geeignet zum gas- und wasserdichten Abdichten

von 15 Kabeln mit Außen-Ø 7 x 6-18 mm und 8 x 6-33 mm

oder blind.

Metallteile rostfrei aus Edelstahl V2A,

Muttern und Unterlegscheiben rostfrei aus

Edelstahl V4A.

Dichtscheibe aus EPDM,

Dichtbreite 40 mm, bis 2,5 bar druckdicht

gegen drückendes Wasser.

Bestell-Nr. **LMZ.200.15/7+8/.G**

Fabrikat: HLD-Technik GmbH

Herstellerinformationen:

HLD-Technik GmbH

Hermann-Weissbrod-Straße 5

89555 Steinheim

Tel.: +49 (0) 7329 -92075 0

Fax:+49 (0) 7329 -92075 9

Mail: online@hld-technik.de

www.hld-technik.de