**#31 L-Mex Gummipressdichtung mit Wechseleinsatz**

**L-mex Gummipressdichtung**

**mit Wechseleinsatz**

L-mex Gummipressdichtung mit Wechseleinsatz

einsetzbar in geteilter Ausführung zur Durchführung

von Rohren oder Kabeln zum Einbau in vorhandene

Rohre oder Kernbohrungen mit Innen-Ø ….. mm.

Mit Wechseleinsatz zur nachträglichen Anpassung.

Metallteile rostfrei aus Edelstahl V2A,

Muttern und Unterlegscheiben rostfrei aus

Edelstahl V4A,

Dichtscheibe aus EPDM,

Dichtbreite 40 mm, bis 1,5 bar druckdicht

gegen drückendes Wasser.

Bestell-Nr. **LMZ.D.2.z.d.WE**

D = Innen-Ø Kernbohrung/Rohr

z = Kabelanzahl

d = exakt gemessener Kabeldurchmesser

Fabrikat: HLD-Technik GmbH

Herstellerinformationen:

HLD-Technik GmbH

Hermann-Weissbrod-Straße 5

89555 Steinheim

Tel.: +49 (0) 7329 -92075 0

Fax:+49 (0) 7329 -92075 9

Mail: online@hld-technik.de

[www.hld-technik.de](http://www.hld-technik.de)