**#35 L-Mex Gummipressdichtungen mit Befestigungslaschen**

**L-mex Gummipressdichtung**

**mit Befestigungslaschen 20 mm**

L-mex Gummipressdichtung als Standard-Blinddichteinsatz

zum Verschließen von vorhandenen Futterrohren oder

Kernbohrungen mit Innen-Ø …. mm

80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 200 | 300 | 400 | 500

Metallteile rostfrei aus Edelstahl V2A,

Muttern und Unterlegscheiben rostfrei aus Edelstahl V4A,

Dichtbreite 20 mm, Dichtscheibe aus EPDM.

gegen drückendes Wasser bis 1,0 bar

Bestell-Nr. **LMS.d.D.N.BL**

d = Ø Kernbohrung / Futterrohr

D = exakt gemessener Kabel- / Rohrdurchmesser

Fabrikat: HLD-Technik GmbH

Herstellerinformationen:

HLD-Technik GmbH

Hermann-Weissbrod-Straße 5

89555 Steinheim

Tel.: +49 (0) 7329 -92075 0

Fax:+49 (0) 7329 -92075 9

Mail: online@hld-technik.de

[www.hld-technik.de](http://www.hld-technik.de)

**L-mex Gummipressdichtung**

**mit Befestigungslaschen 40 mm**

L-mex Gummipressdichtung als Standard-Blinddichteinsatz

zum Verschließen von vorhandenen Futterrohren oder

Kernbohrungen mit Innen-Ø …. mm

80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 200 | 300 | 400 | 500

Metallteile rostfrei aus Edelstahl V2A,

Muttern und Unterlegscheiben rostfrei aus Edelstahl V4A,

Dichtbreite 40 mm, Dichtscheibe aus EPDM.

gegen drückendes Wasser bis 3,0 bar

Bestell-Nr. **LMS.d.D.D.BL**

d = Ø Kernbohrung / Futterrohr

D = exakt gemessener Kabel- / Rohrdurchmesser

Fabrikat: HLD-Technik GmbH

Herstellerinformationen:

HLD-Technik GmbH

Hermann-Weissbrod-Straße 5

89555 Steinheim

Tel.: +49 (0) 7329 -92075 0

Fax:+49 (0) 7329 -92075 9

Mail: online@hld-technik.de

[www.hld-technik.de](http://www.hld-technik.de)