**#49 B-Mex Bodendurchführung**

**B-mex Bodendurchführung**

für den Einbau in WU-Beton

mit einseitiger Steckmuffe und integrierter Lippendichtung

zum Anschluss von KG/HT-Rohren

mit Mauerkragen für zuverlässige längswasserdichte

Abdichtung.

Länge = 500 mm

Rohr- Ø d = …… mm

110 | 125 | 160 | 200

Bestell-Nr. **BMB.d.500**

d = Rohr-Ø

Fabrikat: HLD-Technik GmbH

Herstellerinformationen:

HLD-Technik GmbH

Hermann-Weissbrod-Straße 5

89555 Steinheim

Tel.: +49 (0) 7329 -92075 0

Fax:+49 (0) 7329 -92075 9

Mail: [online@hld-technik.de](mailto:online@hld-technik.de)

[www.hld-technik.de](http://www.hld-technik.de)

**B-mex Bodendurchführung**

**mit Folienflansch**

für den Einbau in WU-Beton

mit einseitiger Steckmuffe und integrierter Lippendichtung

zum Anschluss von KG/HT-Rohren

mit Mauerkragen für zuverlässige längswasserdichte

Abdichtung und Folienflansch

Länge = 500 mm

Rohr- Ø d = …… mm

110 | 125 | 160 | 200

Bestell-Nr. **BMB.d.500.F**

d = Rohr-Ø

Fabrikat: HLD-Technik GmbH

Herstellerinformationen:

HLD-Technik GmbH

Hermann-Weissbrod-Straße 5

89555 Steinheim

Tel.: +49 (0) 7329 -92075 0

Fax:+49 (0) 7329 -92075 9

Mail: [online@hld-technik.de](mailto:online@hld-technik.de)

[www.hld-technik.de](http://www.hld-technik.de)

**B-mex Bodendurchführung**

**KG2000**

für den Einbau in WU-Beton

mit einseitiger Steckmuffe und integrierter Lippendichtung

zum Anschluss von KG/HT-Rohren

mit Mauerkragen für zuverlässige längswasserdichte

Abdichtung.

Länge = 500 mm

Rohr- Ø d = …… mm

110 | 125 | 160 | 200

Bestell-Nr. **BMB.d.500.KG2000**

d = Rohr-Ø

Fabrikat: HLD-Technik GmbH

Herstellerinformationen:

HLD-Technik GmbH

Hermann-Weissbrod-Straße 5

89555 Steinheim

Tel.: +49 (0) 7329 -92075 0

Fax:+49 (0) 7329 -92075 9

Mail: [online@hld-technik.de](mailto:online@hld-technik.de)

[www.hld-technik.de](http://www.hld-technik.de)

**B-mex Bodendurchführung**

**KG2000 mit Folienflansch**

für den Einbau in WU-Beton

mit einseitiger Steckmuffe und integrierter Lippendichtung

zum Anschluss von KG/HT-Rohren

mit Mauerkragen für zuverlässige längswasserdichte

Abdichtung und Folienflansch

Länge = 500 mm

Rohr- Ø d = …… mm

110 | 125 | 160 | 200

Bestell-Nr. **BMB.d.500.KG2000.F**

d = Rohr-Ø

Fabrikat: HLD-Technik GmbH

Herstellerinformationen:

HLD-Technik GmbH

Hermann-Weissbrod-Straße 5

89555 Steinheim

Tel.: +49 (0) 7329 -92075 0

Fax:+49 (0) 7329 -92075 9

Mail: [online@hld-technik.de](mailto:online@hld-technik.de)

[www.hld-technik.de](http://www.hld-technik.de)