**#4 D-mex 150 Schrägdichtpackung**

**D-mex 150 Doppel-Schrägdichtpackung 45°.**

**(30° oder 60°)**

Doppel-Schrägdichtpackung System D-mex mit

Bajonett zur Aufnahme von D-mex Dichtsystemen

druckwasserdichten Verschlussdeckeln .

Als Schrägdichtpackung, Schräge 45°. (30˚ oder

60˚) geeignet für beidseitigen Anschluss von

Bajonett-Deckeln zum Rohranschluss, System-

Gummi-Pressdichtungen oder flexiblen-Schlauchsystemen

zum bündigen Einbetonieren in Wände

oder Decken. Für Wandstärken ab 250 mm.

Bestell-Nr. **DMK.150.x.02.S45**

x= Wandstärke in mm

Fabrikat: HLD-Technik GmbH

Herstellerinformationen:

HLD-Technik GmbH

Hermann-Weissbrod-Straße 5

89555 Steinheim

Tel.: +49 (0) 7329 -92075 0

Fax:+49 (0) 7329 -92075 9

Mail: [online@hld-technik.de](mailto:online@hld-technik.de)

[www.hld-technik.de](http://www.hld-technik.de)

**D-mex 150 Doppel-Schrägdichtpackung 45°.**

**(30° oder 60°) in Paketanordnung**

Doppel-Schrägdichtpackung System D-mex mit

Bajonett zur Aufnahme von D-mex Dichtsystemen

druckwasserdichten Verschlussdeckeln .

Als Schrägdichtpackung, Schräge 45°. (30˚ oder

60˚) geeignet für beidseitigen Anschluss von

Bajonett-Deckeln zum Rohranschluss, System-

Gummi-Pressdichtungen oder flexiblen-Schlauchsystemen

zum bündigen Einbetonieren in Wände

oder Decken. Für Wandstärken ab 250 mm.

Bestell-Nr. **DMK.150.x.02.S45.1xZ**

x= Wandstärke in mm

Z=Anzahl nebeneinander

Fabrikat: HLD-Technik GmbH

Herstellerinformationen:

HLD-Technik GmbH

Hermann-Weissbrod-Straße 5

89555 Steinheim

Tel.: +49 (0) 7329 -92075 0

Fax:+49 (0) 7329 -92075 9

Mail: [online@hld-technik.de](mailto:online@hld-technik.de)

[www.hld-technik.de](http://www.hld-technik.de)