**#51 B-Mex Wanddurchführung „Fließrichtung“**

**B-mex Wanddurchführung**

**Fließrichtung**

für den Einbau in WU-Beton

mit einseitiger Steckmuffe und integrierter Lippendichtung

zum Anschluss von KG/HT-Rohren

und einseitigem Styroporring für Spitzende und Einbau

in Fließrichtung

inkl. Stegdichtung für zuverlässige längswasserdichte

Abdichtung mit Verschlussdeckel als Schalungshilfe.

Rohr-Ø d = …… mm

110 | 125 | 160 | 200

Wandstärke x = ….. mm

200 | 240 | 250| 300 | 365 | 400

Bestellnummer: **BMR.d.x.F**

d = Rohr-Ø

x = Wandstärke

Fabrikat: HLD-Technik GmbH

Herstellerinformationen:

HLD-Technik GmbH

Hermann-Weissbrod-Straße 5

89555 Steinheim

Tel.: +49 (0) 7329 -92075 0

Fax:+49 (0) 7329 -92075 9

Mail: online@hld-technik.de

[www.hld-technik.de](http://www.hld-technik.de)

**B-mex Wanddurchführung**

**KG2000, Fließrichtung**

für den Einbau in WU-Beton

mit einseitiger Steckmuffe und integrierter Lippendichtung

zum Anschluss von KG/HT-Rohren

und einseitigem Styroporring für Spitzende und Einbau

in Fließrichtung

inkl. Stegdichtung für zuverlässige längswasserdichte

Abdichtung mit Verschlussdeckel als Schalungshilfe.

Rohr-Ø d = …… mm

110 | 125 | 160 | 200

Wandstärke x = ….. mm

200 | 240 | 250| 300 | 365 | 400

Bestellnummer: **BMR.d.x.KG2000.F**

d = Rohr-Ø

x = Wandstärke

Fabrikat: HLD-Technik GmbH

Herstellerinformationen:

HLD-Technik GmbH

Hermann-Weissbrod-Straße 5

89555 Steinheim

Tel.: +49 (0) 7329 -92075 0

Fax:+49 (0) 7329 -92075 9

Mail: online@hld-technik.de

[www.hld-technik.de](http://www.hld-technik.de)