**#52 G-Mex Gebäudeerdung isoliert**

**W-mex Erdungsdurchführung**

Isolierte Erdungsdurchführung

für den Einbau in WU-Beton

gegen aufstauendes Sickerwasser

mit Verdrehsicherung und besandetem

Dichtband für Längswasserdichtheit.

Leitkern Edelstahl / Isolierung ABS

Gewinde M12 beidseitig

Kontaktscheibe Ø70 mm

bis 1,0 bar druckdicht

Kurzschlussprüfung 16,4kA/s

Bestellnummer: **GMI.X.12**

X = Wandstärke

Fabrikat: HLD-Technik GmbH

Herstellerinformationen:

HLD-Technik GmbH

Hermann-Weissbrod-Straße 5

89555 Steinheim

Tel.: +49 (0) 7329 -92075 0

Fax:+49 (0) 7329 -92075 9

Mail: [online@hld-technik.de](mailto:online@hld-technik.de)

[www.hld-technik.de](http://www.hld-technik.de)