**#53 G-Mex Gebäudeerdung mit Kreuzklemme**

**G-mex Erdungsfestpunkt mit Kreuzklemme**

Erdungsdurchführung

für den Einbau in WU-Beton

gegen aufstauendes Sickerwasser

mit Kreuzklemme 70 x 70 mm flach/rund

(verzinkt oder Edelstahl)

und besandetem Dichtband

Dichtband für Längswasserdichtheit.

Anschlussgewinde M12

Kontaktscheibe Ø70 mm

bis 1,0 bar druckdicht

Kurzschlussprüfung 16,4kA/s

Wandstärke 125 mm

Bestellnummer: **GMP.125.12**

Fabrikat: HLD-Technik GmbH

Herstellerinformationen:

HLD-Technik GmbH

Hermann-Weissbrod-Straße 5

89555 Steinheim

Tel.: +49 (0) 7329 -92075 0

Fax:+49 (0) 7329 -92075 9

Mail: [online@hld-technik.de](mailto:online@hld-technik.de)

[www.hld-technik.de](http://www.hld-technik.de)