**#54 G-Mex Gebäudeerdung nachträglich**

**G-mex Erdungsfestpunkt nachträglich**

Erdungsdurchführung

für den nachträglichen Einbau in WU-Beton

gegen aufstauendes Sickerwasser.

Außenseitig mit Kreuzklemme 70 x 70 mm

flach/rund (verzinkt oder Edelstahl)

innenseitig Anschlussmöglichkeit mit

Kabelschuh.

Beidseitig EPDM-Scheiben für Dichtheit

Gewindestange M12

Kontaktscheibe Ø70 mm

Bohrungsdurchmesser ≥ 26 mm

Kurzschlussprüfung 16,4kA/s

Bestellnummer: **GMN.X.12**

X = Gesamtlänge

Fabrikat: HLD-Technik GmbH

Herstellerinformationen:

HLD-Technik GmbH

Hermann-Weissbrod-Straße 5

89555 Steinheim

Tel.: +49 (0) 7329 -92075 0

Fax:+49 (0) 7329 -92075 9

Mail: [online@hld-technik.de](mailto:online@hld-technik.de)

[www.hld-technik.de](http://www.hld-technik.de)