**#56 W-Mex Montageschlüssel**

**W-mex Montageschlüssel**

als Gelenk-Stirnlochschlüssel-Ausführung

zur Demontage von werkseitig eingebauten

Blinddeckeln in Bajonett-Kabeldurchführungen

Typ DMK.150.x.01 und DMK.150.x.02

und Typ DMK.090.x.01 und DMK.090.x.02

sowie zur Montage von Systemdeckeln

Typ DMS.150.d.M und DMS.150.d.SM

und DMS.150 mit Stutzen und Thermomuffe.

Spezialstahl, gehärtet.

Bestellnummer: **WMU.150**

Fabrikat: HLD-Technik GmbH

Herstellerinformationen:

HLD-Technik GmbH

Hermann-Weissbrod-Straße 5

89555 Steinheim

Tel.: +49 (0) 7329 -92075 0

Fax:+49 (0) 7329 -92075 9

Mail: [online@hld-technik.de](mailto:online@hld-technik.de)

[www.hld-technik.de](http://www.hld-technik.de)