**#5 D-mex 150 Doppeldichtpackung mit Spachtelflansch**

**D-mex 150 Doppeldichtpackung**

**mit Spachtelflansch, aufgeraut**

umflaufend ca. 7cm, aufgeraut

Wandstärke = X

zum Einbetonieren, mit gas- und

druckwasserdichter, umlaufender Mehrstegdichtung,

Spachtelflansch aufgeraut, zur sicheren Anbindung

von Bitumendickbeschichtung (z.B. KMB), geeignet

für beidseitigen Anschluss von Bajonett-

Systemdeckeln für Kabel-/Rohranschluss,

System-Gummipressdichtungen oder flexiblen

Schlauchsystemen, inkl. druckwasserdichten

Verschlussdeckeln

Bestell-Nr. **DMK.150.x.02.KFA**

x= Wandstärke in mm

Fabrikat: HLD-Technik GmbH

Herstellerinformationen:

HLD-Technik GmbH

Hermann-Weissbrod-Straße 5

89555 Steinheim

Tel.: +49 (0) 7329 -92075 0

Fax:+49 (0) 7329 -92075 9

Mail: [online@hld-technik.de](mailto:online@hld-technik.de)

[www.hld-technik.de](http://www.hld-technik.de)

**D-mex 150 Doppeldichtpackung**

**mit Spachtelflansch, gewebebeschichtet**

umflaufend ca. 7cm, gewebebeschichtet

Wandstärke = X

zum Einbetonieren, mit gas- und

druckwasserdichter, umlaufender Mehrstegdichtung,

Spachtelflansch aufgeraut, zur sicheren Anbindung

von Bitumendickbeschichtung (z.B. KMB), geeignet

für beidseitigen Anschluss von Bajonett-

Systemdeckeln für Kabel-/Rohranschluss,

System-Gummipressdichtungen oder flexiblen

Schlauchsystemen, inkl. druckwasserdichten

Verschlussdeckeln

Bestell-Nr. **DMK.150.x.02.KFG**

x= Wandstärke in mm

Fabrikat: HLD-Technik GmbH

Herstellerinformationen:

HLD-Technik GmbH

Hermann-Weissbrod-Straße 5

89555 Steinheim

Tel.: +49 (0) 7329 -92075 0

Fax:+49 (0) 7329 -92075 9

Mail: [online@hld-technik.de](mailto:online@hld-technik.de)

[www.hld-technik.de](http://www.hld-technik.de)

**D-mex 150 Doppeldichtpackung**

**mit Spachtelflansch, aufgeraut**

**als Paket**

umflaufend ca. 7cm, aufgeraut

Wandstärke = X

zum Einbetonieren, mit gas- und

druckwasserdichter, umlaufender Mehrstegdichtung,

Spachtelflansch aufgeraut, zur sicheren Anbindung

von Bitumendickbeschichtung (z.B. KMB), geeignet

für beidseitigen Anschluss von Bajonett-

Systemdeckeln für Kabel-/Rohranschluss,

System-Gummipressdichtungen oder flexiblen

Schlauchsystemen, inkl. druckwasserdichten

Verschlussdeckeln

als Paket 1x4

Bestell-Nr. **DMK.150.X.02.KFA.1x4**

x= Wandstärke in mm

Fabrikat: HLD-Technik GmbH

Herstellerinformationen:

HLD-Technik GmbH

Hermann-Weissbrod-Straße 5

89555 Steinheim

Tel.: +49 (0) 7329 -92075 0

Fax:+49 (0) 7329 -92075 9

Mail: [online@hld-technik.de](mailto:online@hld-technik.de)

[www.hld-technik.de](http://www.hld-technik.de)

**D-mex 150 Doppeldichtpackung**

**mit Spachtelflansch, gewebebeschichtet**

**als Paket**

umflaufend ca. 7cm, gewebebeschichtet

Wandstärke = X

zum Einbetonieren, mit gas- und

druckwasserdichter, umlaufender Mehrstegdichtung,

Spachtelflansch aufgeraut, zur sicheren Anbindung

von Bitumendickbeschichtung (z.B. KMB), geeignet

für beidseitigen Anschluss von Bajonett-

Systemdeckeln für Kabel-/Rohranschluss,

System-Gummipressdichtungen oder flexiblen

Schlauchsystemen, inkl. druckwasserdichten

Verschlussdeckeln

als Paket 1x4

Bestell-Nr. **DMK.150.X.02.KFG.1x4**

x= Wandstärke in mm

Fabrikat: HLD-Technik GmbH

Herstellerinformationen:

HLD-Technik GmbH

Hermann-Weissbrod-Straße 5

89555 Steinheim

Tel.: +49 (0) 7329 -92075 0

Fax:+49 (0) 7329 -92075 9

Mail: [online@hld-technik.de](mailto:online@hld-technik.de)

[www.hld-technik.de](http://www.hld-technik.de)