**#6 D-mex 150 Doppeldichtpackung mit Steckmuffe**

**D-mex 150 Einfachdichtpackung**

**einseitig mit Steckmuffe 160 mm**

Wandstärke = X

(mögliche Wandstärken: 200 mm | 240 mm |

250 mm | 300 mm | 350 mm | 365 mm |

400 mm | 450 mm | 500 mm)

Kabeldurchführungssystem zum Einbetonieren

einseitig steckbar zur möglichen Paketbildung,

einseitig mit Steckmuffe zum Anschluss von

KG/HT oder KG 2000 Rohren DN 160,

für die spätere Belegung mit Rohren oder Kabeln

mittels Dichteinsatz,

inkl. druckwasserdichter, sowie gas- und

geruchsdichter umlaufender Mehrstegdichtung

Breite ca. 60 mm,

Steghöhe: ca. 12 mm

inkl. 1 Verschlussdeckel

Bestell-Nr. **DMK.150.x.01.SM160**

x= Wandstärke in mm

Fabrikat: HLD-Technik GmbH

Herstellerinformationen:

HLD-Technik GmbH

Hermann-Weissbrod-Straße 5

89555 Steinheim

Tel.: +49 (0) 7329 -92075 0

Fax:+49 (0) 7329 -92075 9

Mail: [online@hld-technik.de](mailto:online@hld-technik.de)

[www.hld-technik.de](http://www.hld-technik.de)