**#7 D-Mex 150 Dichtpackung für Bodenplatte**

**D-mex 150 Einfachdichtpackung**

**für Bodenplatte (DN 160)**

Einfach-Dichtpackung System D-mex 150

mit Bajonett (einseitig) zur Aufnahme von

D-mex Dichtsystemen inkl. druckwasserdichtem

Verschlussdeckel geeignet für einseitigen

Anschluss von Rohren DN 160

mit Übergangsmanschette ÜM.160

zum bündigen Einbetonieren in Bodenplatten

Rahmenmaß: 220 x 220 mm

MPA geprüft bis 2,5 bar,

Achsabstand: 210 mm.

Für Wandstärken ab 70 mm bis 500 mm

(weitere Längen gg. Aufpreis erhältlich)

Bestell-Nr. **DMK.150.x.01.M160**

x= Wandstärke in mm

Fabrikat: HLD-Technik GmbH

Herstellerinformationen:

HLD-Technik GmbH

Hermann-Weissbrod-Straße 5

89555 Steinheim

Tel.: +49 (0) 7329 -92075 0

Fax:+49 (0) 7329 -92075 9

Mail: [online@hld-technik.de](mailto:online@hld-technik.de)

[www.hld-technik.de](http://www.hld-technik.de)

**D-mex 150 Einfachdichtpackung**

**für Bodenplatte (DN 110)**

Einfach-Dichtpackung System D-mex 150

mit Bajonett (einseitig) zur Aufnahme von

D-mex Dichtsystemen inkl. druckwasserdichtem

Verschlussdeckel geeignet für einseitigen

Anschluss von Rohren DN 110

mit Übergangsmanschette ÜM.160.110

zum bündigen Einbetonieren in Bodenplatten

Rahmenmaß: 220 x 220 mm

MPA geprüft bis 2,5 bar,

Achsabstand: 210 mm.

Für Wandstärken ab 70 mm bis 500 mm

(weitere Längen gg. Aufpreis erhältlich)

Bestell-Nr. **DMK.150.x.01.M110**

x= Wandstärke in mm

Fabrikat: HLD-Technik GmbH

Herstellerinformationen:

HLD-Technik GmbH

Hermann-Weissbrod-Straße 5

89555 Steinheim

Tel.: +49 (0) 7329 -92075 0

Fax:+49 (0) 7329 -92075 9

Mail: [online@hld-technik.de](mailto:online@hld-technik.de)

[www.hld-technik.de](http://www.hld-technik.de)

**D-mex 150 Einfachdichtpackung**

**für Bodenplatte (DN 125)**

Einfach-Dichtpackung System D-mex 150

mit Bajonett (einseitig) zur Aufnahme von

D-mex Dichtsystemen inkl. druckwasserdichtem

Verschlussdeckel geeignet für einseitigen

Anschluss von Rohren DN 125

mit Übergangsmanschette ÜM.160.125

zum bündigen Einbetonieren in Bodenplatten

Rahmenmaß: 220 x 220 mm

MPA geprüft bis 2,5 bar,

Achsabstand: 210 mm.

Für Wandstärken ab 70 mm bis 500 mm

(weitere Längen gg. Aufpreis erhältlich)

Bestell-Nr. **DMK.150.x.01.M125**

x= Wandstärke in mm

Fabrikat: HLD-Technik GmbH

Herstellerinformationen:

HLD-Technik GmbH

Hermann-Weissbrod-Straße 5

89555 Steinheim

Tel.: +49 (0) 7329 -92075 0

Fax:+49 (0) 7329 -92075 9

Mail: [online@hld-technik.de](mailto:online@hld-technik.de)

[www.hld-technik.de](http://www.hld-technik.de)