**#55 G-Mex Zubehör**

**G-mex Kreuzklemme V4A / verzinkt**

Kreuzklemme

für Erdungsfestpunkt mit Anschluss M12

gem. DIN EN 62561-1

Werkstoff Klemme: V4A oder verzinkt

Ausführung Klemme: 2-teilig, flach/rund

Abmaße: 70 x 70 mm

Gewindbolzen: M12 x 55, mit Sechskantmutter

Bestellnummer: **GMA.FR.4A** oder **GMA.FR.VZ**

A4 = Edelstahl V4A

VZ = verzinkt

Fabrikat: HLD-Technik GmbH

Herstellerinformationen:

HLD-Technik GmbH

Hermann-Weissbrod-Straße 5

89555 Steinheim

Tel.: +49 (0) 7329 -92075 0

Fax:+49 (0) 7329 -92075 9

Mail: [online@hld-technik.de](mailto:online@hld-technik.de)

[www.hld-technik.de](http://www.hld-technik.de)

**G-mex Anschlussbolzen M12**

Anschlussbolzen M12 mit Muttern und

Unterlagscheiben

für Erdungsfestpunkt mit Anschluss M12

gem. DIN EN 62561-1

Werkstoff: V4A

Ausführung: inkl. Muttern und Unterlagscheiben

Bolzenlänge: 60 mm

Bestellnummer: **GMA.AB.4A**

Fabrikat: HLD-Technik GmbH

Herstellerinformationen:

HLD-Technik GmbH

Hermann-Weissbrod-Straße 5

89555 Steinheim

Tel.: +49 (0) 7329 -92075 0

Fax:+49 (0) 7329 -92075 9

Mail: [online@hld-technik.de](mailto:online@hld-technik.de)

[www.hld-technik.de](http://www.hld-technik.de)