**#14 D-Mex 090 Systemdichteinsatz geteilt mit Universaltechnik**

**D-mex 090 Systemdichteinsatz**

**mit Universal-Zwiebeltechnik**

passend für Dichtpackung DMK.090

(nicht für Kernbohrung 90 mm geeignet!)

Kabel-/Rohranzahl 1

geeignet für:

1x 6-52 mm oder blind

geteilt / bis 1,0 bar druckdicht

20 mm Dichtbreite

Bestell-Nr. **DMZ.090.1/6-52.G**

Fabrikat: HLD-Technik GmbH

Herstellerinformationen:

HLD-Technik GmbH

Hermann-Weissbrod-Straße 5

89555 Steinheim

Tel.: +49 (0) 7329 -92075 0

Fax:+49 (0) 7329 -92075 9

Mail: online@hld-technik.de

[www.hld-technik.de](http://www.hld-technik.de)