**#17 D-Mex 150 Systemdeckel mit Steckmuffe für glatte Rohre**

**D-mex 150 Systemdeckel**

**mit Steckmuffe geeignet für glatte Rohre**

D-mex System-Deckel mit Bajonettverschluss, Spannmutter, 6-fach Sicherungs-Rastfunktion und 12-fach Schrägnoppenanordnung für automatisches Nachdichten bei ungewollter Linksdrehung

zum Anschluss von glatten Rohren an Einfach- und Doppeldichtpackung DMK.150 oder KTL-Flansch DMF.150 bis 0,5 bar druckdicht

Material: Polycarbonat PC

Bestell-Nr. **DMS.150.d.SM**

d = Rohrdurchmesser 110 | 125 | 160

Fabrikat: HLD-Technik GmbH

Herstellerinformationen:

HLD-Technik GmbH

Hermann-Weissbrod-Straße 5

89555 Steinheim

Tel.: +49 (0) 7329 -92075 0

Fax:+49 (0) 7329 -92075 9

Mail: online@hld-technik.de

www.hld-technik.de