**#18 D-Mex 150 Kunststoffflansch zum Andübeln**

**D-mex 150 Kunststoff-Flansch**

**zum nachträglichen Andübeln**

vor Kernbohrungen

mit Bajonettaufnahme zum Anschluss von

Systemdeckeln und Systemdichteinsätzen

Außenmaß: 233 x 233 mm

Durchmesser Kernbohrung max. : 150 mm

mind. Achsmaß Kernbohrung: 250 mm

Material: ABS mit Edelstahlverstärkung

inkl. Montagematerial (EPDM Flachdichtung

5 mm stark, Verbundankerpatronen, Verbund-

ankerstangen, Unterlegscheiben und Muttern)

Bestell-Nr. **DMF.150.KS**

Fabrikat: HLD-Technik GmbH

Herstellerinformationen:

HLD-Technik GmbH

Hermann-Weissbrod-Straße 5

89555 Steinheim

Tel.: +49 (0) 7329 -92075 0

Fax:+49 (0) 7329 -92075 9

Mail: [online@hld-technik.de](mailto:online@hld-technik.de)

www.hld-technik.de