**#24 L-Mex Edelstahl-Futterrohr**

**L-mex Edelstahl-Futterrohr**

zum Einbetonieren, als nicht druckwasserdichte

Aussparung zum nachträglichen Einbau von Rohren

oder Kabeln mittels Dichteinsatz

(nicht im Lieferumfang enthalten)

inkl. 2 Deckeln als Einbauhilfe

Material: V2A

Geeignet für Mauerwerk, Betonwände. Futterohr Ø

innen ……mm. Für Wandstärke .... mm,

Bestell-Nr.: **LME.d.x**

d= Futterrohrinnendurchmesser in mm

x= Wandstärke in mm

Fabrikat: HLD-Technik GmbH

Herstellerinformationen:

HLD-Technik GmbH

Hermann-Weissbrod-Straße 5

89555 Steinheim

Tel.: +49 (0) 7329 -92075 0

Fax:+49 (0) 7329 -92075 9

Mail: online@hld-technik.de

www.hld-technik.de