**#25 L-Mex Edelstahl-Futterrohr mit Mittelflansch**

**L-mex Edelstahl-Futterrohr**

**mit Mittelflansch**

zum Einbetonieren mit Mittelflansch, als Aussparung

zum nachträglichen Einbau von Rohren oder Kabeln

mittels Dichteinsatz (nicht im Lieferumfang enthalten)

inkl. 2 Deckel als Einbauhilfe

Material: V2A

Geeignet für Mauerwerk, Betonwände. Futterohr Ø

innen ……mm. Für Wandstärke .... mm,

Bestell-Nr.: **LME.d.x.MF**

d= Futterrohrinnendurchmesser in mm

x= Wandstärke in mm

Fabrikat: HLD-Technik GmbH

Herstellerinformationen:

HLD-Technik GmbH

Hermann-Weissbrod-Straße 5

89555 Steinheim

Tel.: +49 (0) 7329 -92075 0

Fax:+49 (0) 7329 -92075 9

Mail: [online@hld-technik.de](mailto:online@hld-technik.de)

www.hld-technik.de