**#26 L-Mex Mauerkragen**

**L-mex Mauerkragen**

aus EPDM mit 2 Edelstahlspannbänder und gerillter

Außenfläche zur Abdichtung gegenüber Betonwänden

und Bodenplatten.

Mauerkragen für Rohr Ø=…………mm

Bestellnr. LMK.D.MK

D= MedienrohrØ=a

Fabrikat: HLD-Technik GmbH

Herstellerinformationen:

HLD-Technik GmbH

Hermann-Weissbrod-Straße 5

89555 Steinheim

Tel.: +49 (0) 7329 -92075 0

Fax:+49 (0) 7329 -92075 9

Mail: online@hld-technik.de

www.hld-technik.de