**#2 D-mex 090 Einfach- + Doppeldichtpackung**

**D-mex 90 Einfach-Dichtpackung**

Einfachdichtpackung System D-mex 90 mit Bajonett

(einseitig) zur Aufnahme von Dichtsystemen inkl.

druckwasserdichtem Verschlussdeckel

geeignet für einseitigen Anschluss von

D-mex 90 Bajonett-Systemdeckeln für Kabel-/

Rohranschluss, System-Gummipressdichtungen

oder flexiblen Schlauchsystemen

zum bündigen Einbetonieren in Wände oder Decken.

Für Wandstärken ab 100 mm

geeignet für Paketbildung

!! Bitte beachten:

unsere Dichtpackung DMK.090 ist nicht kompatibel

mit Systemanschlussteilen anderer Hersteller

(z. B. Hauff oder Doyma)

Bestell-Nr. **DMK.090.x.01**

x = Wandstärke

Fabrikat: HLD-Technik GmbH

Herstellerinformationen:

HLD-Technik GmbH

Hermann-Weissbrod-Straße 5

89555 Steinheim

Tel.: +49 (0) 7329 -92075 0

Fax:+49 (0) 7329 -92075 9

Mail: [online@hld-technik.de](mailto:online@hld-technik.de)

[www.hld-technik.de](http://www.hld-technik.de)

**D-mex 90 Doppel-Dichtpackung**

Doppeldichtpackung System D-mex 90 mit Bajonett

(beidseitig) zur Aufnahme von Dichtsystemen inkl.

druckwasserdichtem Verschlussdeckel

geeignet für einseitigen Anschluss von

D-mex 90 Bajonett-Systemdeckeln für Kabel-/

Rohranschluss, System-Gummipressdichtungen

oder flexiblen Schlauchsystemen

zum bündigen Einbetonieren in Wände oder Decken.

Für Wandstärken ab 100 mm

geeignet für Paketbildung

!! Bitte beachten:

unsere Dichtpackung DMK.090 ist nicht kompatibel

mit Systemanschlussteilen anderer Hersteller

(z. B. Hauff oder Doyma)

Bestell-Nr. **DMK.090.x.01**

x = Wandstärke

Fabrikat: HLD-Technik GmbH

Herstellerinformationen:

HLD-Technik GmbH

Hermann-Weissbrod-Straße 5

89555 Steinheim

Tel.: +49 (0) 7329 -92075 0

Fax:+49 (0) 7329 -92075 9

Mail: [online@hld-technik.de](mailto:online@hld-technik.de)

[www.hld-technik.de](http://www.hld-technik.de)