**#32 L-Mex Gummipressdichtung für Wellrohre**

**L-mex Gummipressdichtung für Wellrohre**

**geschlossen**

L-mex Gummipressdichtung geschlossen,

in geschlossener Ausführung für Wellrohre

zum Einbau in vorhandene Futterrohre oder Kernbohrungen

mit Ø innen ..... mm. geeignet zum Abdichten von

PE-Wellrohren Ø außen ..... mm.

Metallteile rostfrei aus Edelstahl V2A,

Muttern und Unterlegscheiben rostfrei aus Edelstahl V4A,

Dichtscheibe aus EPDM.

Dichtbreite 40 mm (optional auch mit 80 mm Dichtbreite)

gegen drückendes Wasser bis 1,0 bar

Bestell-Nr. LMS.D.d.WR

D = Innen-Ø Kernbohrung/Futterrohr

d = exakt gemessener Rohraussendurchmesser

Fabrikat: HLD-Technik GmbH

Herstellerinformationen:

HLD-Technik GmbH

Hermann-Weissbrod-Straße 5

89555 Steinheim

Tel.: +49 (0) 7329 -92075 0

Fax:+49 (0) 7329 -92075 9

Mail: [online@hld-technik.de](mailto:online@hld-technik.de)

[www.hld-technik.de](http://www.hld-technik.de)

**L-mex Gummipressdichtung für Wellrohre**

**geteilt**

L-mex Gummipressdichtung geschlossen,

in geteilter Ausführung für Wellrohre

zum Einbau in vorhandene Futterrohre oder Kernbohrungen

mit Ø innen ..... mm. geeignet zum Abdichten von

PE-Wellrohren Ø außen ..... mm.

Metallteile rostfrei aus Edelstahl V2A,

Muttern und Unterlegscheiben rostfrei aus Edelstahl V4A,

Dichtscheibe aus EPDM.

Dichtbreite 40 mm (optional auch mit 80 mm Dichtbreite)

gegen drückendes Wasser bis 1,0 bar

Bestell-Nr. LMS.D.d.WR.G

D = Innen-Ø Kernbohrung/Futterrohr

d = exakt gemessener Rohraussendurchmesser

Fabrikat: HLD-Technik GmbH

Herstellerinformationen:

HLD-Technik GmbH

Hermann-Weissbrod-Straße 5

89555 Steinheim

Tel.: +49 (0) 7329 -92075 0

Fax:+49 (0) 7329 -92075 9

Mail: [online@hld-technik.de](mailto:online@hld-technik.de)

[www.hld-technik.de](http://www.hld-technik.de)