**#58 W-Mex Drehmomentschlüssel**

**W-mex Drehmomentschlüssel-Set**

für den fachgerechten Einbau von

L-mex Gummipressdichtungen

bestehend aus

Drehmomentschlüssel 0-20 Nm

Steckschlüsseleinsatz für M6 (SW 10mm),

M8 (SW 13mm) und M10 (SW 17 mm)

Adapter von 1/4" auf 3/8" für Einsatz M10

Verlängerung 100mm

(auf Anfrage auch einzelne Komponenten

erhältlich)

Bestellnummer: **DREHMOMENTSCHLÜSSEL**

Fabrikat: HLD-Technik GmbH

Herstellerinformationen:

HLD-Technik GmbH

Hermann-Weissbrod-Straße 5

89555 Steinheim

Tel.: +49 (0) 7329 -92075 0

Fax:+49 (0) 7329 -92075 9

Mail: online@hld-technik.de

[www.hld-technik.de](http://www.hld-technik.de)